Spett.le Provincia di Oristano

Marca da bollo

€ 16,00

Settore Ambiente e Suolo

Via Carducci 42

09170 ORISTANO

PEC [provincia.oristano@cert.legalmail.it](mailto:provincia.oristano@cert.legalmail.it)

**OGGETTO : Domanda di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee per portate inferiori a 10 l/sec**

**I**l sottoscritto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cap. \_\_\_\_\_\_\_\_, Prov. \_\_\_\_, in via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, n°\_\_\_\_\_, Cod. Fisc. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tel. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_cell.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-mail\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in qualità di proprietario del fondo sito in località\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ distinto in catasto al F.\_\_\_\_\_, M.\_\_\_\_\_, del comune censuario di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(specificare se il terreno comprende o meno un fabbricato che è/non è residenza del richiedente)

**CHIEDE**

L’autorizzazione alla ricerca idrica di acque sotterranee in comune di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Prov.\_\_\_\_\_, località \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, da eseguirsi mediante \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (pozzo trivellato o escavato), con una profondità prevista dal p.c. di m \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nell’area distinta in catasto al Foglio \_\_\_\_\_\_, Mappale/i \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

La finalità della ricerca è ad uso: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (irriguo, industriale, acquedottistico, zootecnico, piscicoltura, impianti sportivi, verde pubblico, servizi igienici, antincendio, autolavaggio, altro da specificare).

Si allegano alla presente:

· n. **1** documento di identità in corso di validità;

* n. **1** copia della planimetria catastale in scala pari a quella della canapina originale, con l’ubicazione dell’intervento estesa per un raggio di m. 200 dall'ubicazione del punto di ricerca (a firma e timbro di tecnico abilitato);

· n. **1** copia della corografia in scala 1:25.000 con l’ubicazione dell’intervento (a firma e timbro di tecnico abilitato);

· n. **1** copia della C.T.R. in scala 1:10.000 con l’ubicazione dell’intervento (a firma e timbro di tecnico abilitato);

· n. **1** copia della planimetria generale del terreno che evidenzi:

* il posizionamento del punto di ricerca;
* l'ubicazione di eventuali fabbricati e dei pertinenti punti di scarico;
* le distanze del punto di ricerca dai confini, da eventuali strade e punti di scarico;

· n. **1** copia del particolare costruttivo delle opere da realizzare;

· n. 1 copia di una relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato secondo le leggi vigenti in materia, che descriva le finalità e modalità di utilizzo della risorsa idrica connessa all’attività produttiva;

· n. **1** copia del Piano di Massima (art. 95 T.U.) redatto da un tecnico abilitato secondo le leggi vigenti in materia, corredate della tabella riassuntiva debitamente compilata nella sezione relativa ai dati preventivi della ricerca idrica;

· n. **1** copia di relazione idrogeologica di inquadramento della zona di indagine con particolare riguardo all’eventuale insistenza del punto di ricerca in zona P.A.I., redatto da un tecnico abilitato secondo le leggi vigenti in materia, corredate della tabella riassuntiva debitamente compilata nella sezione relativa ai dati preventivi della ricerca idrica;

· dichiarazione del tecnico di inquadramento della ricerca idrica in area P.A.I. limitatamente alle perimetrazioni delle aree a pericolosità idraulica (Hi4, Hi3, Hi2) e da frana (Hg4, Hg3, Hg2) o in eventuali altre aree protette e/o sottoposte a vincolo e descrizione del vincolo;

· dichiarazione di accettazione della direzione dei lavori da parte di un tecnico abilitato che si impegni a verificare che la perforazione venga eseguita a regola d’arte mettendo in pratica tutti gli accorgimenti necessari ad evitare l’interconnessione tra gli acquiferi e ogni possibile infiltrazione in falda da parte delle acque superficiali;

· copia di un documento di identità del tecnico in corso di validità;

· dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.;

· attestazione del versamento per spese di istruttoria e sopralluoghi sul c/c 11014099 con causale “Spese generali di istruttoria“ intestato alla Provincia di Oristano – Settore Ambiente e Suolo, Servizio Acque, Igiene, Profilassi e Valorizzazioni Ambientali, Via Carducci n°42, 09170 Oristano;

· n° **1** marca da bollo per il provvedimento di autorizzazione alla ricerca;

· copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità;

· dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativamente alla proprietà del fondo, o qualora il richiedente della ricerca idrica è diverso dal proprietario, dichiarazione di assenso/nulla osta rilasciato dal proprietario del fondo corredata di copia di un suo documento d’identità;

· copia su cd-rom o altro supporto elettronico, in formato PDF, dei seguenti elaborati:

* versione integrale di tutti gli elaborati allegati all’ istanza;
* documentazione fotografica;
* shape-file relativo alla ubicazione georeferenziata del punto di ricerca.

Data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Firma del Richiedente

**NOTE ESPLICATIVE PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI MASSIMA E LA RELAZIONE GEOLOGICA**

Il piano di massima redatto in conformità con il D.M. 11.03.1988, illustrerà la ricerca e l’utilizzo che si propone di eseguire dando indicazioni, in accordo con la parte geologica, sulle modalità e le cautele da porre in opera per la corretta realizzazione della ricerca, onde evitare inquinamenti da parte di acque superficiali e interconnessione tra acquiferi diversi. In particolari situazioni stratigrafiche andranno previsti tutti gli accorgimenti necessari ad evitare che con l’acqua venga asportata la frazione fine delle formazioni sede dell’acquifero. La parte geologica, oltre ad un inquadramento geografico (foglio, tavoletta, foglio C.T.R., coordinate Km.) e litostratigrafico dell’area, dovrà contenere tutte le informazioni di carattere idrogeologico utili alla ricerca. Sarà auspicabile acquisire informazioni (presenza di acqua, litologie attraversate, piezometrica, contenuto salino) su pozzi e sorgenti esistenti nell’area di indagine, dovranno essere esattamente individuati eventuali punti di prelievo ad uso pubblico acquedottistico presenti in un raggio di 1 Km., dal punto d’indagine.